**ALLEGATO D**

**MODELLO SCHEDA OFFERTA TECNICA**

IMPORTANTE

*L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documenazione tecnica presentata adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituire segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.*

*MODALITA’ DI COMPILAZIONE*

Il presente allegato andrà compilato nella colonna *“Valore offerto”*:

* *nei campi vuoti* andrà indicato il valore offerto;
* *nei campi sì/no* andrà barrata la casella di interesse.

***Spett.le***

***Corpo dei Vigili del fuoco volontari***

***Levico Terme***

 ***Corso Centrale, 90***

 ***38056 LEVICO TERME (TN)***

**Oggetto: FORNITURA DI N. 1** **APS (AUTOPOMPA SERBATOIO) DI PRIMA CATEGORIA, 4X4, CON CABINA DOPPIA, PER LA DOTAZIONE DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME**

|  |
| --- |
| Il sottoscritto / legale rappresentante o procuratore |
|       |
|  |  |  |
| per l’impresa |
|       |

*(In caso di imprese in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti costituendo*

|  |
| --- |
| Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura) – in qualità di delegataria |
|       |
| per l’impresa |
|       |

|  |
| --- |
| Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura) – in qualità di delegataria |
|       |
| per l’impresa |
|       |

|  |
| --- |
| Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura) – in qualità di delegante |
|       |
| per l’impresa |
|       |

in nome e per conto degli operatori economici che rappresentano

**OFFRE/OFFRONO**

**le seguenti prestazioni migliorative:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CARATTERISTICHE*** | ***Parametro base*** | ***VALORE OFFERTO*** |
| **1) CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE** |
|  |
| **1. Caratteristiche tecnico- funzionali autotelaio** |
| **1.1** | Potenza del motore | ***≥ 480 CV*** |       |
| **1.2** | Altezza massima | ***≤ 3.400 mm*** |       |
| **1.3** | Lunghezza massima | ***≤ 7.900 mm*** |  |
| **1.4** | Airbag laterali in cabina di guida originali del costruttore del telaio | ***/*** | [ ]  SI | [ ]  NO |
| **2. Caratteristiche tecnico-funzionali allestimento** |
| **2.1** | Gradini, di accesso alla cabina di equipaggio girevoli con blocco automatico della rotazione sotto peso. | **SI/NO** | [ ]  SI | [ ]  NO |
| **2.2** | Portata nominale della pompa antincendio a 10 bar e 3 m di prevalenza | **≥ 3.000 l/min** |       |
| **2.3** | Portata nominale della pompa antincendio alta pressione, misurata a 40 bar | **≥ 400 l/min** |       |
| **2.4**  | Portata pompa schiumogeno ed impianto CAFS  | **> 45 l/min** |       |
| **2.5**  | Pompa antincendio di produzione del produttore dell'allestimento.  |  | [ ]  SI | [ ]  NO |
| **2.6**  | Pompa schiumogeno e CAFS di produzione del produttore dell'allestimento.  |  | [ ]  SI | [ ]  NO |
| **2.7**  | Varie percentuali contemporanee di schiumogeno sulle singole mandate.  |  | [ ]  SI | [ ]  NO |
| **2.8**  | Sistema CAFS: svuotamento e pulizia manichette e camera di miscelazione CAFS tramite aria compressa prodotta dall'impianto.  |  | [ ]  SI | [ ]  NO |
| **2.9**  | Sistema CAFS: composizione della schiuma secca o bagnata con vari passi intermedi.  |  | [ ]  SI | [ ]  NO |
| **2.10**  | Portellone posteriore vano pompa in acrilico semitrasparente ed oscurato a protezione di anti frantumazione.  |  | [ ]  SI | [ ]  NO |
| **3) Capacità di carico** |
| **3.** | Quantita’ del serbatoio dell’acqua | **≥ 3.000 l/min** |       |

|  |
| --- |
| **4) ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE POST VENDITA AUTOTELAIO E ALLESTIMENTO** |
| **4.1** | Distanza del centro di assistenza dell’autotelaio di base dalla sede del Corpo dei Vigili del fuoco volontari Levico Terme – Corso Centrale, 90 – 38056 Levico Terme (TN) (riferimento “Via Michelin Mappe e itinerary”) | ***km*** |       |
| Indicare la denominazione/ragione sociale e indirizzo completo della sede del centro designato per l’assistenza tecnica e ricambi autorizzati dell’autotelaio di base: |
|       |
| **4.2** | Distanza del centro di assistenza ell’allestimento dalla sede del Corpo dei Vigili del fuoco volontari Levico Terme – Corso Centrale, 90 – 38056 Levico Terme (TN) (riferimento “Via Michelin Mappe e itinerary”) | ***km*** |       |
| Indicare la denominazione/ragione sociale e indirizzo completo della sede del centro designato per l’assistenza tecnica dell’allestimento dell’autobotte: |
|       |
| **5) ESTENSIONE DELLE GARANZIE** |
|
| **5.1** | Estensione della garanzia oltre al minimo richiesto per autotelaio di base, espressa in mesi (indicare i mesi aggiuntivi rispetto al parametro base pari a 24 mesi) | ***/*** |       |
| **5.2** | Estensione della garanzia oltre al minimo richiesto per l’allestimento, espressa in mesi (indicare i mesi aggiuntivi rispetto al parametro base pari a 24 mesi) | ***/*** |       |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Operatore 1 (singolo/capogruppo mandatario)****Nominativo*       | ***Operatore 2 (mandante)****Nominativo*       |
| ***Operatore 3 (mandante)****Nominativo*       | ***Operatore 4 (mandante)****Nominativo*       |

Luogo       Data Fare clic o toccare qui per immettere una data.

**documento firmato digitalmente**

|  |
| --- |
| N.B. Terminato l’inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Proseguire poi con l’apposizione della/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto dall’avviso di gara |